Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 г. N 161
"Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов"
ГАРАНТ:
О применении положений настоящего приказа см. письмо Минприроды России от 29 января 2015 г. N 16-29/1804
В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. 1), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. 1), ст. 4590), на основании пункта 5.2.56(43) Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; 2012, N 28, ст. 3905) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить прилагаемые Нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить прилагаемые Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

Министр	С. Донской	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2014 г.
Регистрационный N 33456

Информация об изменениях:
Приказом Минприроды России от 15 июля 2015 г. N 321 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров
(утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 г. N 161)

1. Средства предупреждения и тушения лесных пожаров предназначены для осуществления отдельных мер пожарной безопасности в лесах и выполнения работ по предупреждению, тушению и недопущению распространения лесных пожаров.
2. Средства предупреждения и тушения лесных пожаров в зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие виды:
1) Мобильные средства пожаротушения;
2) Пожарное оборудование;
3) Пожарный инструмент;
4) Системы связи и оповещения;
5) Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров;
6) Огнетушащие вещества;
7) Дополнительные.

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров	
Мобильные средства пожаротушения	Пожарные автомобили (в том числе пожарные автоцистерны, пожарные насосные станции, лесопатрульные, малые лесопатрульные комплексы или легковые автомобили повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования), пожарные самолеты и вертолеты, пожарные поезда, пожарные суда (катера), пожарные мотопомпы (переносные, прицепные), приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и трактора)).	
Пожарное оборудование	Съемные цистерны или емкости для воды, напорно-всасывающие и напорные пожарные рукава, стволы пожарные ручные (торфяные), стволы пожарные лафетные комбинированные, переходные соединительные головки, разветвления и др. для обеспечения подачи воды, навесные и эжекторные насосы.	
Пожарный инструмент	Бензопилы, воздуходувки, ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные), лопаты, топоры и мотыги, почвообрабатывающие орудия (навесные лесные и лесопожарные плуги, канавокопатели, мотоблоки), универсальные топоры - мотыги (пуласки), грабли, пилы поперечные, емкости для доставки воды объемом 10-15 литров.	
Системы связи и оповещения	Электромегафоны, громкоговорящие установки (звуковещательные станции), радиостанции, комплекс подвижного объекта (бортовой авиационный, наземный), телефоны стационарной, сотовой и спутниковой связи, навигаторы.	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, брезентовые рукавицы, сапоги кирзовые (ботинки), аптечки первой помощи, индивидуальные перевязочные пакеты, средства гигиены.	
Огнетушащие вещества	Смачиватели и пенообразователи, вода	
Дополнительные	Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы, бульдозеры (болотоходы), легковые автомобили повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения, зажигательные аппараты, взрывчатые вещества со средствами инициирования, патроны для искусственного вызывания осадков, бидоны или канистры для питьевой воды	

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 17 июня 2018 г. - Приказ Минприроды России от 16 мая 2018 г. N 202
См. предыдущую редакцию
Приложение 2

Нормативы
обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса
(утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 г. N 161)

Часть 1

Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров

	Ед. изм.

	Заготовка древесины в многолесных субъектах Российской Федерации (площадь земель лесного фонда свыше 30% от общей площади субъекта Российской Федерации)	
		до 10,0 тыс. га арендованной площади
	от 10 до 50
тыс. га арендованной площади
	От 50 до 100,0 тыс. га арендованной площади	От 100,0 до 500,0 тыс. га на каждые 100 тыс. га арендованной площади (1)	
				На участках с преобладанием
лиственных насаждений (в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием
хвойных насаждений (в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием
лиственных насаждений (в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием хвойных насаждений (в общем составе пород более 50%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мобильные средства пожаротушения: (в том числе малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования))	шт.	1	1	1	2	2	2	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	1	2	2	3	1	2	
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	шт.	1	2	2	3	1	2	
Катера речные,
грузоподъемностью не менее 2 тонн (2)	шт.	-	-	-	1	-	1	
Пожарное оборудование:								
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1 000 - 1500 л	шт.	-	1	1	2	1	2	
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог. м	100	200	200	300	100	200	
Торфяные стволы (3)	комплект	-	2	2	3	2	3	
Пожарный инструмент:								
Воздуходувки	шт.	1	2	3	5	3	6	
Бензопилы	шт.	2	2	3	5	5	6	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	5	7	10	15	15	18	
Топоры	шт.	1	3	5	5	5	5	
Лопаты	шт.	5	10	20	30	20	30	
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л	шт.	1	2	2	5	2	2	
Системы связи и оповещения:								
Электромегафоны	шт.	1	1	1	2	1	1	
Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) диапазона (4)	шт.	-	2	2	2	2	2	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:			
Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечка первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	шт.	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:								
Смачиватели, пенообразователи	кг	5	7	10	20	10	20	
Дополнительные:								
Зажигательные аппараты	шт.	1	2	3	5	2	5	
Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	2	3	5	3	5	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	шт.	-	1	1	1	1	2	
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с.	шт.	-	-	1	2	-	1	

Примечания:
(1) При аренде участка свыше 500 тыс. га данные нормативы уменьшаются в два раза. В случае обеспеченности лица, использующего леса для заготовки древесины трейлерами в количестве не менее 1 единицы на каждые 200 тыс. га, нормы наличия пожарной техники рассчитываются с использованием следующих понижающих коэффициентов при суммарной арендованной площади (общей площади всех лесных участков, арендованных лицом, использующим леса для заготовки древесины, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации):
0,9 - от 200 тыс. га до 400 тыс. га;
0,8 - от 400 тыс. га до 700 тыс. га;
0,7 - от 700 тыс. га до 1000 тыс. га;
0,6 - от 1000 тыс. га до 1500 тыс. га;
0,5 - от 1500 тыс. га и более.
(2) Для районов, где имеются водные пути, всего не более трех.
(3) В случае наличия на лесных участках залежей торфа.
(4) При отсутствии устойчивой сотовой связи.

Часть 2

Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров

	Ед. изм.

	Заготовка древесины в малолесных субъектах Российской Федерации (площадь земель лесного фонда ниже
30% от общей площади субъекта Российской Федерации)	
		До 10,0 тыс. га
арендованной
площади
	От 10 до 50 тыс. га арендованной площади
	От 50 до 100,0 тыс. га арендованной площади	От 100,0 до 500,0 тыс. га, на каждые 100 тыс. га арендованной площади (1)	
				На участках с преобладанием
лиственных насаждений (в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием
хвойных насаждений (в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием лиственных насаждений (в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием хвойных насаждений (в общем составе пород более 50%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мобильные средства пожаротушения: (в том числе малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования))	шт.	1	1	2	3	2	3	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	1	2	2	3	2	4	
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	шт.	2	3	2	3	2	4	
Катера речные,
грузоподъемностью не менее 2 тонн (2)	шт.	-	-	-	-	-	1	
Пожарное оборудование:								
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л	шт.	-	1	1	2	2	3	
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог. м	100	200	300	400	200	400	
Торфяные стволы (3)	комплект	-	3	4	5	3	6	
Пожарный инструмент:								
Воздуходувки	шт.	2	3	4	6	5	6	
Бензопилы	шт.	2	2	3	5	4	6	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	7	9	10	20	15	20	
Топоры	шт.	1	3	5	7	7	8	
Лопаты	шт.	5	10	20	30	20	30	
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л	шт.	1	2	2	5	5	7	
Системы связи и оповещения:								
Электромегафоны	шт.	1	2	1	2	1	1	
Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (KB) диапазона (4)	шт.	-	2	2	2	2	2	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:			
Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечка первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	шт.	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:								
Смачиватели, пенообразователи	кг	10	12	15	25	35	45	
Дополнительные:								
Зажигательные аппараты	шт.	2	3	4	6	5	8	
Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	2	3	5	5	7	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	шт.	-	1	1	2	2	3	
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с.	шт.	-	-	-	1	1	2	

Примечания:
(1) При аренде участка свыше 500 тыс. га данные нормативы уменьшаются в два раза. В случае обеспеченности лица, использующего леса для заготовки древесины трейлерами в количестве не менее 1 единицы на каждые 200 тыс. га, нормы наличия пожарной техники рассчитываются с использованием следующих понижающих коэффициентов при суммарной арендованной площади (общей площади всех лесных участков, арендованных лицом, использующим леса для заготовки древесины, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации):
0,9 - от 200 тыс. га до 400 тыс. га;
0,8 - от 400 тыс. га до 700 тыс. га;
0,7 - от 700 тыс. га до 1000 тыс. га;
0,6 - от 1000 тыс. га до 1500 тыс. га;
0,5 - от 1500 тыс. га и более.
(2) Для районов, где имеются водные пути, всего не более трех.
(3) В случае наличия на лесных участках залежей торфа.
(4) При отсутствии устойчивой сотовой связи.

Часть 3

Наименование
средств
предупреждения и тушения лесных пожаров	Виды использования лесов	
	Единицы измерения	Заготовка живицы	Заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на каждые 10 работающих человек	Осуществление
видов деятельности
в сфере охотничьего
хозяйства	Ведение сельского хозяйства	
						кроме северного оленеводства	северное оленеводство	
		До 500 га арендованной площади	На каждые последующие 500 га арендованной площади (при арендованной площади свыше 500 га)	До 30 тыс. га арендованной площади	На каждые последующие 30 тыс. га (при арендованной площади свыше 30 тыс. га)		До 200 тыс. га арендованного лесного участка	На каждые последующие 200 тыс. га арендованного лесного участка (при арендованной площади свыше 200 тыс. га)	До 200 га арендованного лесного участка	От 200 до 1000 га арендованного лесного участка	Свыше 1000 га арендованного лесного участка (на каждые последующие 100 тыс. га)	До 50 тыс. га арендованного лесного участка	На каждые последующие 50 тыс. га арендованного лесного участка (на участки свыше 50 тыс. га)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мобильные средства
пожаротушения:
(в том числе малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)	шт.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Пожарная мотопомпа
с подачей от 100
до 800 л/мин., укомплектованная
пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	1	1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	шт.	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	
Пожарное оборудование: съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	шт.	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	
комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог. м	20	40	20	40	-	-	20	-	20	200	-	20	
торфяные стволы*	комплект	-	2	1	2	-	-	1	-	1	2	-	1	
зажигательные аппараты	шт.	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пожарный инструмент:
воздуходувки	шт.	1	2	1	2	1	-	1	-	1	2	-	1	
бензопилы	шт.	2	4	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	
ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	5	7	5	7	10	5	5	5	5	7	5	5	
топоры	шт.	3	5	3	5	3	3	5	3	5	5	3	5	
емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л	шт.	2	3	31	3	3	3	5	3	5	5	3	5	
Системы связи и оповещения: электромегафоны	шт.	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	
радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона**	шт.	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров: дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
аптечка первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
индивидуальные перевязочные пакеты	шт.	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества: смачиватели, пенообразователи	кг	20	30	1	20	0	0	10	0	10	10	0	10	
Дополнительные:
зажигательные
аппараты	шт.	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	
бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	3	1	3	3	1	3	1	3	3	1	3	
бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	шт.	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	

Примечания:
* В случае наличия на лесных участках залежей торфа.
** При отсутствии устойчивой сотовой связи.

Часть 4

Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров

	Виды использования лесов	
	Ед. изм.
	Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности	Осуществление рекреационной деятельности	Создание лесных плантаций и их эксплуатация, на 1 селекционно-семеноводческий объект (или плантацию)
	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), на 1 арендованный лесной участок	Выполнение работ по геологическому изучению недр	Выполнение работ по разработке месторождений полезных ископаемых (песок, глина, гравий и др. твердые полезные ископаемые), на 1 арендованный лесной участок	
		До 500 га арендованной площади	От 500 до 3500 га, а свыше - на каждые последующие 3000 га арендованной площади	До 10 га арендованной площади	От 10 до 100 га арендованной площади	На каждые последующие 100 га арендованной площади			До 500 га арендованной площади	На каждые последующие 500 га арендованной площади	До 500 га арендованной площади	На каждые последующие 500 га арендованной площади свыше 500 га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Мобильные средства пожаротушения: (в том числе малый
лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)) (*)	шт.	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
Пожарное оборудование:													
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л	шт.	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог. м	-	20	-	-	20	20	-	-	20	-	20	
Торфяные стволы (**)	комплект	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	
Пожарный инструмент:													
Воздуходувки	шт.	-	1	-	1	2	1	1	1	2	2	2	
Бензопилы	шт.	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	1	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	5	5	2	5	7	5	5	5	7	5	5	
Топоры	шт.	2	3	1	2	5	3	2	3	5	2	3	
Лопаты	шт.	10	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л	шт.	2	3	1	2	5	5	2	3	5	3	4	
Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	2	-	1	3	3	1	2	3	2	3	
Системы связи и
оповещения:													
Электромегафоны	шт.	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:			
Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечки первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных
пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	шт.	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:													
Смачиватели,
пенообразователи	кг.	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	
Дополнительные: Зажигательные аппараты	шт.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	2	1	1	3	3	1	2	3	2	3	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Бульдозеры мощностью свыше 100 л. с. (*)	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Примечания: (*) Для районов со слаборазвитой сетью дорог и наличием развитых водных путей допустима замена на пожарные суда (катера, моторные лодки) с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)
(**) В случае наличия на лесных участках залежей торфа"

Часть 5

Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров

	Ед. изм.

	Виды использования лесов	
		Выполнение работ по разработке
месторождений торфа, на 1 объект (до 500 га)

	Выполнение работ по разработке месторождений нефти и газа	Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, на 1 пункт(до 30 тыс. га)	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, на 1 пункт (1)
	Переработка древесины, на 1 объект
(до 20 га)

	Переработка иных лесных ресурсов, на 1
объект (до 20 га)

	Осуществление религиозной деятельности, на 1 объект (до 5000 га)

			До 3500 га арендованной площади
	На каждые последующие 3500 га (при арендованной площади свыше 3500 га)
						
						Для линейных объектов, транспортирующих горючие вещества и материалы	Для иных линейных объектов (5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мобильные средства пожаротушения: (в том числе малый
лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования))	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	2	2	3	1	1	-	1	1	1	
Тракторы с плугом или иным
почвообрабатывающим
орудием (4)	шт.	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
Пожарное оборудование:											
Съемные цистерны или резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л	шт.	1	2	2	2	1	-	1	1	-	
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог. м	40	100	140	100	100	-	20	20	-	
Торфяные лесопожарные стволы (2)	комплект	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пожарный инструмент:
Воздуходувки	шт.	2	2	3	2	2	-	2	-	-	
Бензопилы	шт.	3	3	4	3	2	1	2	1	2	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	5	7	10	5	10	5	5	5	5	
Топоры	шт.	3	5	5	5	3	5	3	3	10	
Лопаты	шт.	5	20	20	10	20	10	10	10	20	
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л	шт.	5	5	5	5	5	3	3	3	30	
Системы связи и оповещения:											
Электромегафоны	шт.	1	1	1	1	1	-	1	1	1	
Радиостанции носимые, возимые УКВ или KВ диапазона (3)	шт.	2	2	2	3	2	-	-	-	-	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:			
Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечки первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:											
Смачиватели,
пенообразователи	кг	20	10	5	5	5	-	5	5	-	
Дополнительные:											
Зажигательные аппараты	шт.	1	1	1	3	2	-	-	-	-	
Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	3	3	5	5	5	1	3	3	3	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	шт.	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. (или экскаватор) (4)	шт.	1	1	1	1						

Примечания:
(1) Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара.
(2) В случае наличия на лесных участках залежей торфа.
(3) При отсутствии устойчивой сотовой связи.
(4) Средства предупреждения и тушения лесных пожаров "Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием(4)" и "Бульдозеры мощностью свыше 100 л. с. (или экскаватор)(4)" являются взаимозаменяемыми, норматив обеспечивается не менее 1 любой единицей на выбор и не менее 1 единицей дополнительно на каждые 1000 га.
(5) В случае, если протяженность иного линейного объекта, переданного в аренду для эксплуатации (не связанного со строительством и реконструкцией линейного объекта), не превышает 5 км, нормативы обеспечения средств предупреждения и тушения лесных пожаров "Приспособленные технические средства (бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход)" и "Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости (полный привод) с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)" не учитываются.

Приложение 3

Нормы
 наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов
(утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 г. N 161)

1. Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов (далее - Нормы) устанавливаются в соответствии с нормативами обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432; 2011, N 20, ст. 2820; 2012, N 6, ст. 671; N 46, ст. 6339), в зависимости от площади используемых лесных участков, количества объектов, объемов работ и численности работающих.
2. В случаях, если Нормы составят не целое число, необходимо провести округление в большую сторону до целого числа. Формулировка в нормах "на каждые ... га арендованной площади" (при объемах более 100 тыс. га) означает, что нормы средств предупреждения и тушения лесных пожаров рассчитываются пропорционально указанной площади (объема использования лесов), исходя из установленных нормативов с округлением до целого числа в большую сторону. Данное правило аналогично применяется для расчета нормативов при формулировке "на каждые ... работающих человек".
3. Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих техническое регулирование в области пожарной безопасности.
Информация об изменениях:
Приказом Минприроды России от 15 июля 2015 г. N 321 в пункт 4 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. При использовании лесного участка в целях заготовки древесины площадью свыше 30,0 тыс. га количество пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (далее - пунктов) может быть увеличено из расчета: на каждые 30,0 тыс. га - обустройство не менее 1 пункта с равномерным распределением средств предупреждения и тушения лесных пожаров, согласно установленным нормативам.
При использовании лесного участка в целях заготовки древесины пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара.
Информация об изменениях:
Приказом Минприроды России от 15 июля 2015 г. N 321 пункт 5 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. В случае, если лицу, использующему леса в пределах одного субъекта Российской Федерации, представлено два или более лесных участков, не имеющих общих границ, либо в случае, если использование лесов одним лицом, использующим леса, осуществляется на основании двух или более правоустанавливающих документов независимо от вида и объема использования лесов, пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря может формироваться как для каждого участка в отдельности, так и один на несколько участков с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Укомплектование единого пункта сосредоточения противопожарного инвентаря для нескольких арендованных лесных участков осуществляется исходя из суммарной площади данных участков, согласно нормативам, установленным настоящим приказом. Укомплектование пункта сосредоточения противопожарного инвентаря на лесном участке, предоставленному лицу для нескольких видов использования лесов, осуществляется согласно нормативам, которые являются наибольшими из установленных по данным видам использования лесов.
6. На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются:
- топор - 1 шт.,
- лом обыкновенный - 1 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) - 1 шт.,
- огнетушитель - 1 шт.
7. На каждую лесосеку, находящуюся в разработке, а также верхний склад дополнительно предусматриваются:
- штыковая лопата - 3 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) - 2 шт.,
- ранцевый лесной огнетушитель - 3 шт.
Информация об изменениях:
Приказом Минприроды России от 15 июля 2015 г. N 321 пункт 8 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. При использовании лесов в соответствии со статьями 36, 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря линий электропередачи могут создаваться на ближайших подстанциях таких линий.
9. Наличие напорных пожарных рукавов не распространяется на высокогорные районы (с превышением более 1000 метров над уровнем моря) и районы с отсутствием сети водных источников.
10. Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.